
询 价 通 知 书
（院内）

项目名称：病案管理科库房搬迁 
项目编号：长医采〔2026〕21128号      
                               重庆市长寿区人民医院

二〇二六年八月二十日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	项目最高限价

（万元）
	成交供应商数量
	备注

	1
	病案管理科库房搬迁
	1
	批
	10.15
	1
	


注意：项目报价既不能超过分项限价也不能超过项目最高限价，否则视为无效报价，作无效响应处理。
二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格条件
无。

三、采购项目明细及技术要求

（一）采购项目明细

	序号
	分项名称
	数量
	限价（万元）

	1
	密集架搬迁
	1项
	2.2

	2
	病案搬迁
	1项
	1

	3
	密集架
	1套
	6.45

	4
	除湿机
	2台
	0.5


（二）技术要求
1.项目总体要求

本项目涉及新增一部分密集架并配置2台除湿机，原有密集架的拆装、搬迁、安装以及现有约24万卷病案资料（病案袋尺寸：35cm*25cm）打包、搬运及摆放。原有密集架情况如下：

	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	电动密集架
	新澳
	3300*740*2400mm±3mm
	m³
	约191


2.密集架搬迁技术要求

由于原库房房间和新库房房间结构不同，原有密集架需要拆分成两列排放，具体摆放结构见《密集架摆放结构图》。供应商须自备密集架搬迁所需的工具、损耗零配件。 

密集架摆放结构图
[image: image1.png]


3.病案搬迁技术要求
病案资料按顺序打包存放方便搬迁，需要配合密集架搬迁；摆放位置以现场工作人员指导为准，搬迁时注意保护病案，不得损坏，搬迁时不得打开病案袋,查看或记录病案内容。供应商须自备搬迁所需的材料。
4.密集架技术参数
	产品名称
	产品配置
	主要技术参数及功能要求

	轨道
	轨道
	轨道：轨道采用≥2.5mm优质热轧钢板经大型设备多道连续变形模辊压、定径模挤出成型,轨道尺寸为≥123*23（±1mm），轨芯≥20*18（±1mm）优质实心方钢,每节轨道之间采用凹凸式方法连接，自由组合。

	底盘
	底梁
	底盘 底梁采用≥2.5mm优质热轧钢板经大型设备多道连续变形模辊压、定径模挤出成型,整体焊接不变形，架体结实、坚固，表面采用酸洗磷化后进行静电喷塑处理。

	架体
	立柱
	立柱采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板经大型设备多道连续变形模辊压、定径模挤出成型，自动高频折弯焊接为半圆形设计，立柱截面尺寸为≥52*38mm±1mm，立柱展开后周长≥164mm±2mm，立柱正面辊压两条圆弧筋，圆弧筋尺寸为R3.8mm±0.1mm，立柱侧面辊压两条圆弧筋，圆弧筋尺寸为R2.8mm±0.1mm，立柱两个内侧辊压成半圆形直径为8mm设计，使立柱的承载能力更加强大，两个侧面冲挂扣调节孔，调节孔尺寸15*25mm，两个调节孔中对中间距为45mm；可自由根据图书高低进行调节，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性

	
	层板
	层板采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板经大型设备多道连续变形模辊压、定径模挤出成型，层板侧面辊压成≥25*11（±0.5mm）闭口型设计,每层承重≥80公斤使层板的承载能力更加强大，层板前沿上凸2MM压中式复古压型图案，具有档案盒防震、防滑、防掉落等功能，每张层板正面有≥6根压筋，左右两侧2根压筋间距为≥100mm（±1mm），正面第一根筋到层板边尺寸为≥50mm（±1mm），圆弧筋尺寸为R3mm，层板前沿厚度≥27mm，压有≥6道深3mm，宽6mm的加强筋，具有钢性好、平整、通用性好、互换性好等优点，外形美观设计新颖

	
	挂板
	挂板采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板经大型设备多道连续变形模辊压、定径模挤出成型，挂板整体尺寸≥550*150（±1mm）,密集架每块挂板上面分左右合计≥12个挂扣，每块挂板采用层数和间距可自由调整，两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有两个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整

	
	隔棒
	隔棒采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板经大型设备多道连续变形模辊压、定径模挤出成型，表面采用酸洗磷化后进行静电喷塑处理

	门
	顶板
	顶板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板经双面六折弯成中国传统家具的飞檐设计，顶板高度为≥30mm，飞檐工艺突出尺寸为≥35（±1mm），使用螺栓双向紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构，使钢板做出艺术美

	
	门板
	门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板经大型设备多道连续变形模辊压、定径模挤出成型，门板正面采用数控转塔压仿生压花图形，压花图形尺寸为≥600mm*220（±2mm），右门上装有一体三级豪华锁，带限位卡簧装配，内置304#定位钢珠，门板拉手位置用模具一次性冲压成型，拉手安装成型大致为梯形，方便使用保证不开拉、不脱落、提升操作手感，拉手采用经多工位处理、打磨，材质采用ABS无毒，无味，一次料制作而成，（≥长220mm*宽高35mm*深17mm）（±1mm）。

	侧板
	侧板
	侧板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压折弯成型

	传动机构
	轴承
	轴承采用HR1204双排滚珠调心轴承

	
	链条
	符合GB/T 1243-2024《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》链轮标准，φ8.节距12.7FR420，密集架专用。

	
	摇手体总成
	摇手体总成：圆盘摇手柄采用锌合金或其它材料，摇手柄可折叠摇动轻便，使用过程中不会产生响声及噪音；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何方向都能复位到原点位置；带动架体运行时，靠内部设计的凸轮运动工作原理，使用圆柱体滚珠非常安全可靠地带动架体运行，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象。摇手可以折叠、摇臂能在圆盘内自由调节摇臂长度达到省力效果，在停用时能缩回圆盘内不占空间，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列或多列一起移动。 

	制动装置
	边列锁定装置
	符合GB1285，门把手/锁一体结构，每列装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。

	
	中间列制动装置
	制动开关，每列装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。

	防护装置
	密封条
	符合磁性冰箱门吸条，30mm，每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好。

	
	防尘板
	防尘板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压折弯成型

	
	防鼠板
	防鼠板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压折弯成型

	
	防倾倒装置
	防倾倒装置采用≥3.0mm厚优质热轧钢板经大型设备多道连续变形模辊压、定径模挤出成型,整体焊接不变形，架体结实、坚固

	表面处理
	前处理药剂
	采用符合国家标准的脱脂剂、磷化液、Zn系磷化。

	
	高压静电喷塑
	采用环氧树脂防腐抗菌喷涂粉末，表面处理：所有工部件的表面处理必须是环氧树脂防腐抗菌喷涂粉末，然后200℃以上高温固化成品

	
	纯水洗
	≤10US电导率，符合国家标准。

	紧固件
	标准件
	采用M6、M8、M10等8.8级标准件，符合国家标准。

	控制系统功能要求
	控制柜体功能
	手动、电动控制移动功能，
控制方式:例如:库区共9列，操作人员打
开第3列，需要按下第3列按键，操作人员跟柜体一起移动，到位时让按键弹起即可。或其他操作简便的方式。

	
	库区列控制功能
	移动列:按键控制(左移、右移、调速功能)

	
	电机保护功能
	过载检测，保证电机缓速起动、匀速运行、缓速减速。

	
	电机过载、过流检测保护
	确保资料存放超重后，电机不被烧毁。

	其他
	1.密集架要求摇杆和外观色差和原密集架不得差距过大，布局见《密集架摆放结构图》，具体规格及颜色需要自行来院丈量。 

	
	2.成交供应商在成交结果公告之日起3日内提供满足技术条件的立柱，层板，隔板，顶板样品和具有CNAS或CMA或ILAC-MRA认证资质的检测机构出具符合以上要求的检测报告。


5.除湿机技术要求
（1）湿度10%-90%可调节；

（2）定时开关，支持无人值守；

（3）支持外接排水；

（4）支持APP远程智能控制；

（5）日排水量大于等于60L/天；

（6）生产日期不得早于2026年1月1日。

四、商务要求
（一）交货时间、地点
1.交货时间：自合同签订之日起30个日历日内完成供货、安装、调试及项目整体验收。
2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

（二）付款方式
本项目款项分二次付清，采购人在设备安装调试完成并经项目整体验收合格后凭成交供应商出具的正式发票支付合同金额的95%；质保期满（质保期限以验收报告签订时间计算）后，采购人采购人向成交供应商无息支付合同金额的5%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）安装调试、培训及验收
1.成交供应商应完好无损将货物免费送到采购人用户所在地，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。货物到达采购人指定地点时，须经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.成交供应商须派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作免费专业培训，使其能正常操作。

3.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须在要求时间内提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）质量保证及售后服务
1.质量保证
1.1自验收合格之日起，提供所投产品密集架不低于10年免费质保；提供所投产品除湿机不低于5年免费质保。
1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
2.售后服务
2.1质保期内服务要求
2.1.1电话咨询
成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
2.1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在48小时内派专业技术人员到达现场进行维护，48小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在达现场后48小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.2质保期满服务要求
2.2.1质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务和终身维修服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件成本费，不收其他费用。

2.2.2常用、易损维修配件的价格清单须在响应文件《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》（见附件格式）中列明；如无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

2.2.3质保期满后，若采购人需要更换维修配件，成交供应商应当以不高于其报价的价格向采购人提供。

（六）违约责任

1.成交供应商未按时交付货物（包含未完成安装调试验收情形的)、不及时履行上门维修义务（包含不提供备用机），每迟延一日，成交供应商应当按照合同总额的万分之五的标准向采购人支付违约金，且采购人有权在应付款中扣除，不足部分有权向成交供应商追偿。 

2.成交供应商逾期交付货物超过20日，或者成交供应商交付货物经验收不合格且20日内仍未提供符合验收标准的货物，采购人有权解除合同，成交供应商应向采购人支付合同总额20%的违约金。 

3.成交供应商未及时、全面履行维修义务或拒绝维修的,采购人有权自行或寻求第三方维修，所产生的费用由成交供应商承担，且采购人有权在应付款项中扣除，不足部分有权向成交供应商追偿。
（七）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（八）知识产权要求

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

安全责任问题

拆装搬运过程中的人员安全由成交供应商负责；若造成原有密集架损坏，由成交供应商负责免费恢复其功能，保障正常使用。
五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面

2.项目报价表

3.技术要求对照表
4.商务要求对照表
5其他资料
5.1成交承诺书

5.2诚信承诺书

5.3质保及售后服务承诺书

5.4易损配件维修价格表
5.5与项目有关的其他资料
6.相关资格证明文件

6.1提供投标供应商有效工商营业执照复印件
6.2投标供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
6.3供应商法定代表人身份证明书

6.4基本资格条件承诺函

以上所有资料均须加盖投标供应商公章鲜章。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image2.png]HREERERG
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https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人原则上将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，否则，视为无效响应。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件，并将其交到北城院区科研办公楼405办公室。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求
（一）供应商必须根据采购项目明细一次报出不得更改的分项明细价格及总报价。
（二）本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、原有密集架拆装、搬运和安装所需的全部工具、零配件及易耗品、病案资料打包及搬运所需费用、人工、验收、税金等完成项目要求的所有费用。

（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致，作为无效响应处理。
七、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按总报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

（四）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
九、其他事项
（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓并认可询价项目文件的全部内容。

十、附件/响应文件格式
（一）封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表联系电话：

（二）项目报价表

项目报价表
询价项目名称： 病案管理科库房搬迁                            

	分项名称
	品牌及规格型号
	制造商
	数量
	单价报价（ 元）
	小计（元）

	密集架搬迁
	
	
	1项
	
	

	病案搬迁
	
	
	1项
	
	

	密集架
	
	
	1套
	
	

	除湿机
	
	
	2台
	
	

	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、原有密集架拆装、搬运和安装所需的全部工具、零配件及易耗品、病案资料打包及搬运所需费用、人工、验收、税金等完成项目要求的所有费用。。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致时，作为无效响应处理。
（三）技术要求对照表
技术要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“采购项目明细及技术要求”中除“（一）采购项目明细”外的全部内容；此表可增减。
（四）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（五）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）
4.易损配件维修价格表
重庆市长寿区人民医院购置医学装备
易损配件维修价格表
设备名称：                                  单位：元
	配件名称
	规格型号
	单位
	原价格
	折价
	备注

	维修零配件
	HW
	个
	500
	450
	本栏可修改

	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：1.常用、易损维修配件的价格清单须在《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》中列明；若无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置医学装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

质保期满后，若采购人需要更换维修配件，成交供应商应当以不高于其报价的价格向采购人提供。
5.与项目有关的其他资料（如果有）

（六）相关资格证明文件

1.提供投标供应商有效工商营业执照复印件
2.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
3.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
4.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
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