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第一篇  比选书
我院对安消一体化项目采购采购项目进行竞争性比选。欢迎各竞选人参与竞选。

一、竞争性比选内容

	项目名称
	限价金额（元）
	中选人数量（名）
	备注

	安消一体化项目采购
	488000.00
	1
	本项目采购中国大陆境内生产


二、资金来源

预算金额488000.00元。

三、竞选人资格条件

参与比选活动的竞选人需满足以下条件：

（一）基本资格条件


1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

四、竞选有关说明

（一）各竞选人通过重庆市公共资源交易网（长寿区）https://www.cqggzy.com/changshouweb/或医院官网（http://www.cqcsyy.cn/www/index/）获取本项目竞争性比选文件、补遗等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）递交比选响应文件地点：重庆市长寿区人民医院北城院区科研办公楼418室（重庆市长寿区渡舟街道站北路888号）。 

（三）递交比选响应文件开始时间：2026年9月29日北京时间14:50。

（四）递交比选响应文件截止时间：2026年9月29日北京时间15:00。

（五）比选开始时间：2026年9月29日北京时间15:00。

（六）比选地点：同递交比选响应文件地点。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过递交截止时间的比选响应文件，恕不接收。

（四）竞选费用：无论竞选结果如何，竞选人参与本项目竞选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与竞选。

（六）本项目不接受合同分包。

（七）竞选人须独立参与本次采购活动，严禁围标、串标。若比选人通过国家企业信用信息公示系统/爱企查/企查查等公开渠道查询到投标竞选人之间的联系电话、邮箱等信息一致，存在影响采购公平公正的潜在风险，比选人可以要求竞选人在规定时限内出具书面说明并提供相应佐证材料。若经比选人评审专家综合评判，认定供应商提供的现有资料不足以排除影响采购公平公正的风险，其提交的响应文件将按无效投标处理，相关后果由供应商自行承担。

六、交易服务费
供应商成交后按照《重庆市发展和改革委员会关于重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心）交易服务收费有关事项的通知》（渝发改收费〔2023〕115号）相关收费标准，在正式合同签订之前向重庆市公共资源交易中心长寿分中心全额缴纳交易服务费。

联系电话：023-40252153 023-40252017。

七、联系方式

比选人：重庆市长寿区人民医院  

联系人：陈老师

电   话：023-40777227
地  址：重庆市长寿区渡舟街道站北路888号
 项目技术服务需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、项目一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	一
	后端平台及软件授权

	1 
	智慧医疗综合管理平台（企业版服务器）
	台
	1

	2 
	智慧医疗综合管理平台
	套
	1

	3 
	智能目标布控
	套
	1

	4 
	巡更管理系统授权
	套
	1

	5 
	消防业务系统授权
	套
	1

	6 
	消防实时监测授权
	套
	1

	二
	智慧消防

	1
	用户信息传输装置
	台
	2

	2
	消防占道摄像机
	台
	2

	3
	智能压力采集终端
	台
	10

	4
	智能液位采集终端
	台
	2

	5
	智慧用电设备
	套
	2

	6
	热成像摄像机
	台
	2

	7
	RFID 电子标签
	张
	150

	三
	智慧安防

	1
	人脸抓拍网络摄像机
	台
	10

	2
	警戒网络摄像机
	台
	9

	3
	智能视频监控一体机
	台
	1

	4
	企业级存储硬盘
	块
	2

	四
	医院安防新国标

	1
	枪型网络摄像机
	台
	17

	2
	网络硬盘录像机
	台
	1

	3
	企业级存储硬盘
	块
	7

	4
	入侵探测器
	个
	19

	5
	电源适配器
	个
	19

	6
	总线报警主机
	台
	1

	7
	报警键盘
	个
	1

	8
	报警防区模块
	个
	35

	9
	紧急按钮
	个
	16

	10
	声光警号
	个
	1

	11
	配套辅材
	项
	1

	12
	安装联调联试
	项
	1


二、项目技术服务要求

	序号
	设备名称
	技术参数

	一
	后端平台及软件授权

	1 
	智慧医疗综合管理平台（企业版服务器）
	1、尺寸：≥2U机架式服务器机箱；
2、处理器：≥1颗国产化ARM架构CPU，24核，主频2.5GHz；
3、内存：配置≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽；
4、硬盘：≥2块4T以上 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，支持≥8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘；
5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余；
7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10；

	2 
	智慧医疗综合管理平台
	1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统；
2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、院区楼栋设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理；
3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置；
4、支持视频上墙查看；支持电子地图；
5、支持设备接入服务的分布式集群组建、拆除、单节点拆除，分布式管理包括视频设备接入服务、可视对讲服务、门禁设备接入服务、停车场设备接入服务等；
6、支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议；能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项；
7、支持内部库与部门绑定，部门下的人员自动同步到内部库中；支持将人证核验终端采集到的人员自动同步至访客库中；支持一脸多库，证件号码相同的人脸可添加到多个库中。
8、支持门禁权限快速下发配置：具有下发人脸特征值、人脸原图、指纹设置选项；支持接收前端人脸门禁类设备、后智能设备提取的特征值；
9、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）；
10、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用；
11、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制；
12、支持门禁控制，授权下发等业务；
13、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询；
14、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检；
15、支持人脸布控、黑名单布控、人脸检测等，支持以图搜图、人脸轨迹；
16、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲等业务加载管理；
17、支持病人与陪护管理，对患者、医护、陪护人员的通行权限控制；
18、支持数字病房、医护对讲、护士站信息化、隔离管控、生命体征监测等业务的加载管理；
19、支持平安医院可视化、后勤管理可视化、隔离管控可视化等数据魔墙的加载管理；
20、★支持外置安全数据库，可切换至不同安全等级的数据库，提供不同等级的数据存储、传输和计算加密。（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
21、包含≥1500路视频授权和≥30路消防主机授权、≥4路用传设备授权。

	3 
	智能目标布控
	1、智能设备接入，支持智能相机、视频结构化相机、IVSS、AI-NVR、7500等设备的接入与管理,可显示设备的在离线状态；
2、人像注册库，支持人像注册库增加、删除、修改，库类型分为：黑名单库、白名单库、内部库、访客库；
3、人像管理，支持人像管理，可在黑、白名单库中增删改人员信息；
4、人像布控，支持人像布控、撤控，选择智能设备通道与人像库，设置合理的相似度进行布控；
5、目标抓拍，支持结构化相机抓拍上报人体特征数据；
6、以图搜图，支持名单库、抓拍库及人体以图搜图，支持在电子地图上进行轨迹回放；
7、人像开门，支持配置人像识别联动远程开门；
8、人像访客，支持访客机登记的人像下发到人像设备中，访客可通过人像开门，支持访客人像抓拍后自动签离；
9、人像库管理最大支持：1000个；
10、人像信息管理最大数量：30万；

	4 
	巡更管理系统授权
	1、巡更点，支持nfc点位、门禁点位、智能（ivvs）点位添加；
2、巡更路线，支持全有序（有时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序四种巡更路线规划方式；
3、巡更班组，支持对人员按照巡更班组进行分组管理；
4、巡更计划，支持全用户与任意用户两种巡更模式，支持按周、按月批量新增计划，可开启与关闭计划；
5、巡更记录，支持按待执行、正常、漏巡、未按次序、未按间隔、超时对巡更记录进行查询与导出；
6、巡更统计，支持按照巡更路线、巡更人员、巡更点位、巡更班组进行记录统计及导出；
7、NFC管理，支持最多10万个NFC巡更点位信息管理；

	5 
	消防业务系统授权
	安消一体化平台集安防、消防业务于一体，其中消防系统包含消防综合数据墙、待办工作、基础配置、历史数据记录、报表统计、维护保养提醒、报废到期提醒等业务，具体如下：
1、消防综合数据墙
通过图文结合的方式，对接入的设备、报警事件等数据进行统计分析，以数据看板形式展示报警设备排名、报警趋势、各系统报警占比等，便于用户对整体消防情况进行综合掌控与管理。
2、待办工作
统计展示未处理的报警、故障与工单，用户可在界面直接进行报警、故障、工单处理，无需切换界面，即可处理，方便操作，简单快捷。
3、基础配置
支持管理消防设备、消防设施、配置报警多级用户推送模板、设备远程升级、配置岗亭电话等业务；支持维护单位、建筑物、消控室、微型消防站、重点部位、规章制度等信息；
4、历史数据记录
存档报警/故障日志与工单记录，包含处置流程；记录用户下发的任务状态，未下发成功的任务支持再次下发；支持存档设备的联动记录；
5. 报警弹窗
当发生报警时，弹窗提示用户关注并处理报警事件，可查看设备联动视频，快速确认现场状况；支持查看报警设备所在位置，支持对设备下发命令，报警事件支持转工单处理。

	6 
	消防实时监测授权
	分系统卡片式展示城市远程监控、智慧用电、智慧用水、工业消防、智能视频监测、在岗监控、智能充电桩等系统设备状态与监测值，支持下发配置、命令、定时任务等远程控制。
1.城市远程监控系统
支持火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、室内消火栓系统、气体灭火控制系统分类展示。以拓扑图方式展示设备连接关系，设备状态以颜色标记，系统回路关系与设备状态一目了然；当发生报警时，用户能快速定位报警回路区域；若发生大量报警，用户可进行疑似火警/误报回路区域定位，诊断排查现场隐患因素，从而减低火警/误报事件发生几率；支持监测消防设施运行状态并控制消防设施运行；
2.智慧用电系统：
支持分类展示用电设备状态与监测值，支持批量开合闸定时任务配置和下发，支持远程开合闸和自检命令下发；
3.智慧用水系统
仪表盘方式展示用水系统设备状态、监测环境值与报警阈值，环境危险性/安全性一目了然，减低值守人员工作难度与专业要求;
4.工业消防系统
卡片式展示探测器状态及烟雾浓度、气体浓度、风速实时监测值；
5.智能视频监测
根据报警场景进行报警统计展示，支持报警类型占比统计展示，支持设备报警排名，支持根据报警场景进行监控点、离线、报警点位统计，列表展示最近报警事件，并支持用户直接处理报警事件。支持用户切换今天、近7天、近30天、近6个月、近12个月报警统计数据，更加全面掌握单位报警情况；
6.在岗监控
卡片式展示各消控室在/离岗状态、值守人员姓名与电话。支持对消控室远程、批量化查岗，支持查看查岗历史；

	二
	智慧消防

	1
	用户信息传输装置
	1、符合国家标准《GB26875.1-2011 城市消防远程监控系统 第一部分 用户信息传输装置》；适用于一般工业与民用建筑中安装使用。 
2、产品采用220V（主电）和DC12V（备电）两种供电方式，主备电源可以进行自动切换； 
3、具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与监控系统和控制中心通讯故障 
可以通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心 
4、具有手动火警按钮，可以向监控中心上传人工火警信息； 
可以采用4G全网通/以太网两种通讯方式做数据上传 
5、具有日志记录查询功能具有值班查岗功能； 
6、支持声光报警指示、语音报警 
支持液晶屏显示 
工作电源：AC220V 50Hz 
主机功耗：≤10W 
备用电池：DC12V/5AH (1节) 
外接端口 3路RS232或RS485 
 4路开关量输入 
 1路CAN总线 
 1路RJ45 
报警声压 ≥70dB 70dB（A），1m
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	消防占道摄像机
	1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2、支持对进入规定区域机动车、非机动车违规停放检测，检测区域最多支持机动车和非机动车八条规则，机动车和非机动车检测支持同开，机动车检测支持过滤应急车辆，支持对违规机动车车牌识别，支持对违规机动车、非机动车辆检测时间[1秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
支持在划定区域内检测消防疏散通道违规占用，消防物品搬移，检测区域最多支持八条规则，消防疏散通道违规占用，消防物品搬移检测支持同开，支持检测时间[1秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
3、支持在划定区域内检测火焰，烟雾，检测区域最多支持八条规则，火焰检测，烟雾检测支持同开，支持检测时间[1秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2688×1520)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
4、内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
5、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
6、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡
7、支持报警3进2出，音频1进1出
8、支持DC12V/POE供电方式
9、支持IP67防护等级

	3
	智能压力采集终端
	1. 量程范围 0～2.5MPa
2. 过载能力 200%FS
3. 测量精度 ±0.5%FS
4. 工作电源 DC3.0V锂电池
5. 电池容量 12Ah
6. 电池寿命≥2年
7. 通讯方式 4G通讯
8. 年稳定性 0.2%FS
9. 零点漂移 0.2%FS 
10. 数据采集 压力值、温度值
11. 响应时间 ≤5ms
12. 防护等级 IP66主机/IP68传感器
13. 工作温度 -20℃～+70℃
14. 介质温度 0℃～+85℃
15. 存储温度 -20℃～70℃
16. 工作湿度 ≤95%RH（无凝露）
17. 参数配置 主机/蓝牙/远程配置
18. 产品颜色 主体白色
19. 安装方式 螺纹固定安装
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	智能液位采集终端
	1. 量程范围 0～5m
2. 过载能力 200%FS
3. 测量精度 ±0.5%FS
4. 工作电源 DC3.0V锂电池
5. 电池容量 12Ah
6. 电池寿命≥2年
7. 通讯方式 4G通讯
8. 年稳定性 0.2%FS
9. 零点漂移 0.2%FS 
10. 数据采集 液位值、温度值
11. 响应时间 ≤5ms
12. 防护等级 IP66主机/IP68传感器
13. 工作温度 -20℃～+70℃
14. 介质温度 0℃～+85℃
15. 存储温度 -20～70℃
16. 工作湿度 ≤95%RH（无凝露）
17. 参数配置 主机/蓝牙/远程配置
18. 产品颜色 主体白色
19. 安装方式 壁挂、支架安装
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	智慧用电设备
	1、供电电压：AC220V/50Hz；
2、通讯方式：4G全网通、以太网；
3、探测器类型：剩余电流互感器、NTC热敏电阻、电流互感器；
4、报警类型：A相电压、A相电流、A相有功功率、A相无功功率、A相功率因数、A相电能、B相电压、B相电流、B相有功功率、B相无功功率、B相功率因数、B相电能、C相电压、C相电流、C相有功功率、C相无功功率、C相功率因数、C相电能、N相电流、剩余电流、温度、故障电弧（打火）和开关量输入；
5、报警声压：≥70dB(A)@1m；
6、工作温度：-20℃～+60℃；
7、工作湿度：≤95%RH（无凝结）；
8、执行标准：Q/DXJ 524-2020
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	热成像摄像机
	1、使用类型：观测型；
2、探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；
3、探测器像素：≥256×192；
4、光谱范围：8μm～14μm；
5、热成像镜头焦距：3.5mm；
6、热成像视场角：水平：50.6° x 垂直：37.8°；
7、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
8、最大分辨率：2336 x 1752；
9、可见光像素：≥400万；
10、透雾功能：电子透雾；
11、可见光镜头焦距：4mm；
可见光视场角：水平：71.2°；垂直：52°；对角：92.6°；
补光类型：红外；
最大补光距离：≥30m；
12、火点侦测距离（最远）：45m；
13、周界防范距离（人）：35m（目标大小1.8mx0.5m）；
14、周界防范距离（车）：105m（目标大小4mx1.4m）；
吸烟检测：支持；
吸烟检测距离（最远）：5m；
打电话检测：支持；
打电话检测距离（最远）：19.6m；
15、网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；报警输入：1路；报警输出：1路；音频输入：1路；音频输出：1路；RS-485接口：1路；
16、供电方式：DC12V±20%/POE；
17、防护等级：IP67， 防浪涌6KV、防静电6KV接触/8KV空气；
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	RFID 电子标签
	1、芯片：NTAG 213；
2、内存：1344 bits；
3、RFID工作协议：ISO/IEC 14443A；
4、RFID工作频率：13.56MHz；
5、读卡距离：0cm - 3cm；
6、工作温度：-20℃～+75℃；
7、储存温度：–20 ℃～+75℃；
8、工作湿度：20 % ～80 % (RH)；
9、储存湿度：5 % ～95 % (RH)；
10、外壳材料：ABS；
11、背胶材料：高强度背胶；

	三
	智慧安防

	1
	人脸抓拍网络摄像机
	1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。
2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
3、★设备补光灯表面为微四边形阵列镜面，采用多层透镜结构，打开补光灯后，监控画面中无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
4、内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成
5、补光灯开启后， 正面不可见补灯珠的亮斑； 当补光灯开启后， 补光灯珠光束通过微四边形阵列复眼镜面， 使发射亮度更均匀， 无明显波纹状、 圆环状、 麻点状、 条纹状及不规则亮斑
6、支持输出分辨率≥2688×1520，支持五码流，不小于两路1080P高清视频。
7、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控
8、支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁；
9、内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能
10、支持报警≥2进2出，≥双MIC，扬声器，音频≥1进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡
11、支持IP67防护等级
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	警戒网络摄像机
	采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器
2、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)
3、设备具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,设备均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,设备夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；(白天环境下,水平中心分辨力为1400TVL,夜晚补光灯开启后,水平中心分辨率为1350TVL)
4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
5、支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境

不小于1400TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出)
★7、防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★8、内置多层阵列透射补光灯,由4个并排中心对称的透镜一体化灯杯组成（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★9、具有AI-ISP图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（环境光照度:0.5lx）（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★10、设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
11、可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理,支持音频文件预览播放,内置语音文件3种,支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制;支持自定义音频文件上传及下载;自定义音频支持PCM/G.711A/G.711U/AAC，4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式
12、设备角落亮度均匀性(corners)&gt;85%,四边亮度均匀性(sides)≥90%；（实际值：corner值:86.4%，side值:95.3%）
13、内置鳞镜式补光灯,灯珠朝向与设备照射方向不同,补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠;补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑
14、F0.8±5%(实测：F0.8)
15、支持声光警戒
16、设备具有畸变矫正功能,开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于5%（实测：4.9%）
17、支持DC12V/POE供电方式
18、支持IP67防护等级
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	智能视频监控一体机
	≥2U机箱，单电源，≥8盘位，可配≥16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘
2、≥1路VGA输出，≥2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出
3、≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网口
4、支持≥64路H.264/H.265混合接入，网络带宽384Mbps接入；384Mbps存储；384Mbps转发
5、支持≥20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码
6、支持选配≥8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 
7、设备内置≥2颗高性能GPU，单颗GPU算力≥22TOPS（int8），每颗GPU可虚拟成≥4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）；
★8、支持≥200个人脸库，库容≥100万张人脸图片，支持导入人脸库和路人库， 样本库总容量≥100万张人脸图片， 路人库（ 动态库） 总容量≥100万张人脸图片， 支持导入单张图片大小≤8MB；支持人脸库瘦身， 自动优化人脸库存储空间， 当空间存储超过一定阈值（ 阈值可设置30%～100%），可整理人脸库信息（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★9、支持选择≥1个算法包导入或多个算法包批量导入、 更新、 删除， 导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法；当智能引擎发生异常， 可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行；支持展示已添加算法版本、 有效期、 已添加的算法包数量和算法包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★10、支持接入非智能IPC进行目标检测；支持开放算法加载，进行目标检测；支持目标检测+分类检测， 可导入100个模型， 并显示模型名称、 目标类型、 属性类型、 关联模型、 算力使用情况、 模型使用占比、 模型模块使用占比、 推理平台、推理型号等；支持动态分配模型算力；支持模型、 规则自由组合， 具有绊线入侵、 区域入侵、 区域计数、 停留检测4种规则；支持在线查看、 修改算法名称、 报警ID、算法参数；支持单路多模型检测， 设置首次报警时间、重复报警时间，可展示算法参数；自定义布防时间， 联动录像、 图片、 蜂鸣、 邮件、 报警输出、 语音提示、 预置点、远程报警输出、报警上传；可根据报警ID或算法名称检索历史记录,报警ID支持选择或自定义；支持叠加目标框；可导出时间地点、 时间、 事件类型、 报警ID、图片、视频报表记录；可回放样机断网前1s的录像文件（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
11、压缩模式下，支持≥16路400万或32路1080p（1080p及以下)视频压缩，可以支持压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加，平均压缩率75%； 
12、内置通用分析模型， 集成人、 车、 行为、事件等4大类多种算法于一体；支持检测、 分类、 检测+分类、 视频行为分析、 语义分割、 实例分割、 图像比对、算法编排、OCR等AI模型加载运行；支持OCR文字、 数字、 字母识别， 支持结构化OCR识别；检测算法支持分析图片中目标的位置和数量；分类算法支持分类目标、 识别图像属性；单颗GPU支持AI开放智能与专业智能混合开启;
13、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持32路，轮巡间隔可配置30-3600秒； 
14、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。
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	企业级存储硬盘
	1、单盘容量：≥20T； 
2、 缓存：≥256MB； 
3、 转速：≥7200RPM； 
4、 硬盘接口：SATA

	四
	医院安防新国标

	1
	枪型网络摄像机
	1、采用≥400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、可输出≥400万(2560×1440)@25fps
3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流 
4、内置高效红外补光灯，红外监控距离不低于50米
5、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 
6、支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 
7、支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 
8、支持IP67防护等级
9、支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵

	2
	网络硬盘录像机
	≥2个VGA接口、2个HDMI接口、16个SATA接口
2、支持不少于32路IPC接入
3、支持≥48路1080P解码
★4、支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容；支持对人体、车、非机动车、物品、动物、基础事件、设备功能进行检索，支持秒级查看文搜检索的结果，并可基于结果对目标进行图搜的二次精准检索（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★5、设备智能文搜应用模块可同时支持软键盘和硬键盘的文本输入，输入法支持连词和联想输入（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★6、设备支持独立的智能文搜应用模块，具有文搜高频热词，如：人的上装颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的抽烟、打电话、玩手机等；非机动车的颜色、类型等；动物的颜色、类型等；物品的颜色、类型等（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★7、设备的智能文搜应用模块默认支持全通道录像检索，通道和时间范围可设，支持自定义选择时间范围，可选择1天、2天、3天、7天、1个月，也可设置超过1个月的时间范围（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★8、设备的智能文搜应用模块支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条不少于10条，可通过点击高频热词或历史记录可直接进行检索（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
★9、设备支持电子地图，可通过文搜结果对目标进行历史轨迹查询，并展示人/车/动物的行动轨迹，轨迹的起始应有明显的标记，鼠标移动到地图标记上时，标记应有颜色变化（默认红色，选中蓝色）且光标在此处时会展示该标记的通道号、通道名称、轨迹编号（提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具有效检测报告复印件并加盖竞选人公章）
10、设备支持4路实时视频流视频结构化分析或4路非实时视频流视频结构化分析
11、支持对预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史抓拍数据进行比对检索，检索结果可根据相识度或抓拍时间的先后进行排序展示
12、支持录像目标检索功能，目标检索录像支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放、预览均支持精准检索快速入口

	3
	企业级存储硬盘
	1、单盘容量：≥8TB； 
2、 缓存：≥256MB； 
3、 转速：≥7200RPM； 
4、 硬盘接口：SATA

	4
	入侵探测器
	1、微波+红外+智能复核算法；支持双鉴和三鉴
2、指示灯：≥3个LED指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警
3、防拆报警输出：常闭
4、探测方式：红外+微波+智能复核算法；探测范围：12m/90°；探测速度：0.3m/s~3m/s
5、防宠物等级：≤25Kg
6、双向数字温度补偿：支持，可确保高温环境下探测距离不衰减
7、AND/OR技术：支持；动态阈值技术：支持
8、继电器：常闭、常开可选
9、脉冲计数：支持，1P/2P可选
10、工作电流：≤30mA（12V）；供电方式：9V-16V

	5
	电源适配器
	1、认证：CCC；
2、输入：AC100~240V；
3、输出：DC12V1A；

	6
	总线报警主机
	1、报警输入：支持本地输入≥16路，最大可扩展到256路；
2、报警输出：本地输出≥4路，最大可扩展到256路；
3、无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；
4、键盘与遥控器：支持≥32个键盘，支持≥32个遥控器，遥控器通过键盘接入
5、网络制式：4G、5G可选；
6、网络接口：≥2个RJ-45 10M/100M以太网口；
7、电话线：≥1路PSTN（仅支持CID协议到110接警机，拨打个人电话 无 语音提示）；
8、RS-485接口：≥2路，支持键盘、扩展模块、打印机；
9、M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；
10、蓄电池：≥1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；
11、辅电输出：≥1路DC12V/1A；蜂鸣器：≥1个；
12、供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz；
13、功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）

	7
	报警键盘
	1、配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯
2、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作
3、支持本地、遥控器等布撤防方式
4、支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能

	8
	报警防区模块
	单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数240；通信协议Mbus

	9
	紧急按钮
	1、支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸86mm×86mm×32mm；

	10
	声光警号
	1、声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
2、安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）

	11
	配套辅材
	含交换机、水晶头、PVC管、电源线、网线、支架等

	12
	安装联调联试费


三、其他要求
※1.本次新增安防系统能无缝兼容院区现有安防系统平台（大华平台），实现预览、存储、回放等功能，并能将报警信息上报到安防系统平台，并联动弹窗报警，由平台直接统一管理设备，并且要符合医院安全防范要求GB/T 31458-2026，需提供无缝兼容承诺函并加盖竞选人鲜章。

2.拟投入本项目项目经理需要有安消一体化建设经验，施工人员需要有操作证。
 项目商务需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

一、交货期限、交货地点及验收方式

※（一）交货期限：自合同签订之日起10个日历日内进场，60个日历日内完成交货、安装调试并验收。

（二）交货地点：长寿区人民医院北城院区

（三）验收方式：

1.本项目由比选人自行组织履约验收。

2.具体验收步骤：

2.1拟投入项目的货物到达现场后，中选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.2中选人应保证投入项目的货物到达比选人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

2.3中选人应提供完备的技术资料、项目管理资料等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.3.1软件硬件设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.3.2完成项目所涉及所有软件和硬件的开发、安装、对接、调试并正常运且满足项目及使用需求。
2.3.3货物技术资料、装箱单等资料齐全。

2.3.4在规定时间内完成交货，并经比选人确认验收合格。

2.4中选人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对比选人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.5比选人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

2.6比选人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

2.7产品包装材料归比选人所有。

※二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，报价包括不限于软件费、设备费（包括安装、调试、布线、配件、耗材等费用）、辅材费、系统接口费（含第三方接口费）、实施费、差旅住宿费用、保险费、税费、培训费、售后服务费用、交易服务费等完成本项目的所有费用。在免费质保期内产生的一切费用（含实施、培训、维护、集成、新增功能、升级、接口等）均包含在投标报价中。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

（二）投标人须按照“第二篇 项目技术服务需求 一、项目一览表”报出项目的软件和硬件分项明细价格，未报出项目分项明细价格或缺项的作无效响应处理。

三、付款方式

※本项目款项分二期付清，第一期在中选人按采购合同交付项目所涉及全部软件系统和硬件设备并安装调试验收合格后，凭其提供的正规发票支付合同金额的95%，第二期在质保期结束后（以验收报告签订时间计算）无息支付合同金额的5%。

产品质量保证与售后服务

产品质量保证
※1.竞选人应明确承诺：自验收合格之日起，硬件及软件整体免费质量保证期为1年。供应商可以自愿承诺延长免费质量保证期。
2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.竞选人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按竞选人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

5.竞选人提供的商品必须是原装封装的全新出厂产品，完全符合国家有关技术标准、医疗卫生行业标准、产品质量标准。

（二）售后服务内容

1.竞选人在质量保证期内应当为比选人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

竞选人应当为比选人提供技术援助电话，解答比选人在使用中遇到的问题，及时为比选人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

7×24 小时技术支持，远程响应≤2 小时，若远程无法处理时现场服务响应≤4 小时。

1.3技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，中选人应及时通知比选人，如比选人有相应要求，中选人和制造商应对比选人购买的产品进行免费提供功能升级、漏洞修复。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，竞选人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质保期后终身免费上门维修，只收取配件费。

3.备品备件及易损件

中选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经竞选人同意不得使用非原厂配件。
五、数据安全要求

竞选人应当遵守《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，对项目实施过程中接触到的比选人医疗数据、个人信息等敏感数据承担保密义务，竞选人应当具备保障数据安全的技术能力和措施。

六、诚信要求

（一）竞选人须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加比选人自主实施的采购活动的处罚，并承担比选人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

（二）竞选人在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

1.在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

3.在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

4.被确定为中选人后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

5.成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

6.成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

7.将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

8.拒绝履行合同义务的；

9.未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

10.擅自变更、解除合同的；

11.有其他违法、违约失信行为的。

七、其他

为保证本次项目的建设质量、设备品质、售后服务，项目成交后合同签订前，比选人有权要求拟中选候选人提供所投产品搭建现场环节进行功能验证性测试（提供竞争性比选文件技术参数中的相关检测原件供比选人查验）。如不能满足设备功能要求和技术需求，或者有虚假响应标书的，比选人将按照属于不诚信行为处理，取消其中选资格，比选人可以顺延至下一顺位的中选候选人也可以重新组织采购。

竞选人必须在比选响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，竞选人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性比选小组对各竞选人的资格条件、比选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各竞选人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1、资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选响应文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	竞选人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按“第一篇 比选书 三、竞选人资格条件（二）特定资格条件”的要求提供（如果有）。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。竞选人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	比选响应文件签署
	比选响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	比选响应文件份数
	比选响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	技术部分
	本竞争性比选文件第二篇中（※）号标注的部分。

	
	
	商务部分
	本竞争性比选文件第三篇中（※）号标注的部分。

	
	
	竞选有效期
	比选响应文件及有关承诺文件有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对比选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对比选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出比选响应文件的范围或者改变比选响应文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求竞选人澄清、说明或者更正比选响应文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞选人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在竞选评审过程中任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在竞选评审过程中，竞争性比选小组可以根据竞争性比选文件和竞选情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经比选人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，竞争性比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的竞选人。

（七）竞选人在竞选评审时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人签字。

（八）经竞选评审确定最终采购需求且评审结束后，竞选人应当按照竞争性比选文件的变动情况和竞争性比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在比选现场向比选人提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的竞选人，视为放弃最后报价，以竞选人响应文件中的报价为准。采购需求无实质性变动的，最后报价不得高于前一轮报价。

（九）竞争性比选小组采用综合评分法对提交最后报价的竞选人的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为成交候选竞选人的评审方法。竞选人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。
（十）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的竞选人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个竞选人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中选候选竞选人，并编写评审报告。若竞选人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若竞选人的商务部分为0分，将失去成为中选候选竞选人的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值分值
	评分标准
	说明

	1
	报价（30%）
	满足资格、符合性要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。

报价得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100。
	保留两位小数

	2
	技术服务部分（45%）
	技术要求响应（35分）
	1.起评分：

A、有效供应商的起评分为35分。

B、扣分条款：

（1） 投标产品技术参数不满足招标文件重要服务需求的【本比选文件第二篇中带（★）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除2.3分，扣完为止。

（2）投标产品技术参数不满足招标文件一般性服务需求的【本比选文件第二篇中（★）号和（※）号标注的部分除外】，每负偏离一条从起评分中扣除0.15分，扣完为止。
	

	
	
	施工方案

（10分）
	供应商须针对本项目根据比选文件要求提供具有科学性、合理性、可行性的施工方案，方案包括项目实施方案、人力保证措施、安全质量保证措施、交付培训；竞争性比选小组对施工方案进行评审。

方案内容不存在瑕疵，得10分;

方案内容存在1处瑕疵，得7分；

方案内容存在2处瑕疵，得5分；

方案内容存在3处瑕疵，得3分；

方案内容存在4处瑕疵，得1分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案不得分。


	1.供应商自行拟定施工方案（格式自拟）。

2.本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整；

②计划及措施不科学、不合理；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

上述任意一种情形为1处瑕疵。


	竞选人的应答应满足竞争性比选文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分（25%）


	企业实力（6分）
	1.投标供应商具有电子与智能化工程专业承包及消防设施工程专业承包二级及以上资质得2分。（提供资质证书复印件加盖供应商公章）

2.所投安防产品制造商具备ISO 22301:2019 业务连续性管理体系认证证书的，得4分。（提供厂家证明文件加盖厂家鲜章；采购人有权要求拟中选候选人在签订合同前提供原件备查。）
	提供相应证书复印件并加盖竞选人公章

	
	
	服务能力（10分）
	1.投标供应商具有GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》
证书认证覆盖范围须包含：电子与智能化工程及消防设施工程施工。提供得3分。（提供证书复印件，并加盖供应商公章）

2.投标供应商拟投入本项目项目经理须具有系统集成项目管理工程师中级及以上证书。（人证一致）且提供供应商在竞选截止之日前三个月为其购买的社保证明，得4分。（响应文件中提供证书复印件并加盖投标供应商公章；）

3.投标供应商拟投入本项目交付技术人员具有电工操作证。（人证一致）且提供供应商在竞选截止之日前三个月为其购买的社保证明，满足得1.5分，最多3分，没有不得分。（响应文件中提供证明文件并加盖供应商鲜章）
	提供证书复印件并加盖竞选人公章（原件在签订合同前备查）。

	
	
	履约能力 （9分）
	近5年（2021年1月1日截止竞选截止时间）（以合同签订时间为准），竞选人有3个以上安消一体化项目业绩并完成交付的，得9分，每少一家案例扣3分，扣完为止。


	项目名称具有安防及消防系统集成类似字样的，且必须提供合同复印件，至少一张对应的发票复印件。


说明：竞争性比选小组认为竞选人的最后报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性比选小组应当将其作为无效响应处理。

三、无效竞标

（一）竞选人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）竞选人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）竞选人所提交的比选响应文件不按第七篇“比选响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）竞选人的投标报价高于限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）竞选人的服务时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）竞选人比选响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件；
（十）竞选人以联合体形式参与竞选的；

（十一）竞选人进行合同分包的；
（十二）竞选人比选响应文件规定的其他情形。
四、采购终止

出现下列情形之一的，比选人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的竞选人或者报价未超过采购预算的竞选人不足3家的。

第五篇  竞选人须知

一、竞选费用

参与竞选的竞选人应承担其编制比选响应文件与递交比选响应文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选书、项目技术服务需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、竞选人须知、合同条款及格式、比选响应文件编制要求七部分组成。

（二）比选人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为竞争性比选文件和比选响应文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断比选响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选响应文件本身而不靠外部证据。

三、竞选要求

（一）比选响应文件

1、竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制比选响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、比选响应文件组成

比选响应文件由第七篇“比选响应文件编制要求”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第七篇“比选响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）竞选有效期：比选响应文件及有关承诺文件有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1、若竞选人所递交的比选响应文件或投标报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、若《分项明细报价表》中各明细报价总和与总报价金额不一致时，以两者最低报价为准。
3、若《竞争性比选报价函》与《分项明细报价表》的总价不一致时，以总报价最低为准。
4、竞争性比选小组按上述修正错误的原则及方法修正竞选人的报价，竞选人同意并签字确认后，修正后的报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。

（五）提交比选响应文件的份数和签署

1、比选响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在比选响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇比选响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）比选响应文件的递交

比选响应文件的正本、副本均应密封送达竞选地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）竞选人参与人员

各个竞选人应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人。竞选人法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。
四、中选人的确定和变更

（一）中选人的确定

由竞争性比选小组直接从评审报告提出的中选候选人中，按照排序由高到低的原则确定中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评审报告推荐的中选候选人顺序，确定排名下一顺位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）中选人确定后，比选人将在重庆市公共资源交易网（长寿区）https://www.cqggzy.com/changshouweb/或医院官网（http://www.cqcsyy.cn/www/index/）或院内公示栏上发布成交结果。

（二）成交结果公布的同时，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（一）比选人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和中选人比选响应文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和竞选人的比选响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、竞选人的比选响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

 合同条款及格式

本合同为参考版本。

采购合同（参考格式）

（项目编号：     ）

甲方（需方）：_________________________ 计价单位：____________

乙方（供方）：_________________________ 计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  比选响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）分项明细报价表
二、技术服务部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他服务资料（格式自拟）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）诚信承诺书（格式）

（七）成交承诺书（格式）
五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

重庆市长寿区人民医院：

我方收到                    （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞选。

愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，比选报价为
小写：          元；大写：                元整。

2、我方现提交的比选响应文件为：比选响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次竞选的有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为中选人，将按照最终竞选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人（公章）或自然人签字：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）分项明细报价表                                   单位：元
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价报价
	小计

	一
	后端平台及软件授权

	1 
	智慧医疗综合管理平台（企业版服务器）
	台
	1
	
	

	2 
	智慧医疗综合管理平台
	套
	1
	
	

	3 
	智能目标布控
	套
	1
	
	

	4 
	巡更管理系统授权
	套
	1
	
	

	5 
	消防业务系统授权
	套
	1
	
	

	6 
	消防实时监测授权
	套
	1
	
	

	二
	智慧消防

	1
	用户信息传输装置
	台
	2
	
	

	2
	消防占道摄像机
	台
	2
	
	

	3
	智能压力采集终端
	台
	10
	
	

	4
	智能液位采集终端
	台
	2
	
	

	5
	智慧用电设备
	套
	2
	
	

	6
	热成像摄像机
	台
	2
	
	

	7
	RFID 电子标签
	张
	150
	
	

	三
	智慧安防

	1
	人脸抓拍网络摄像机
	台
	10
	
	

	2
	警戒网络摄像机
	台
	9
	
	

	3
	智能视频监控一体机
	台
	1
	
	

	4
	企业级存储硬盘
	块
	2
	
	

	四
	医院安防新国标

	1
	枪型网络摄像机
	台
	17
	
	

	2
	网络硬盘录像机
	台
	1
	
	

	3
	企业级存储硬盘
	块
	7
	
	

	4
	入侵探测器
	个
	19
	
	

	5
	电源适配器
	个
	19
	
	

	6
	总线报警主机
	台
	1
	
	

	7
	报警键盘
	个
	1
	
	

	8
	报警防区模块
	个
	35
	
	

	9
	紧急按钮
	个
	16
	
	

	10
	声光警号
	个
	1
	
	

	11
	配套辅材
	项
	1
	
	

	12
	安装联调联试
	项
	1
	
	

	总报价
	


竞选人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
二、技术服务部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容，以及比选响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术服务需求”中除“一、项目一览表”外的全部条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他服务资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

	序号
	竞选商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容，以及比选响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。
（二）其它商务优惠承诺（如果有，格式自定）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：_____________________
致：重庆市长寿区人民医院 ：

        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （竞选人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：__________________
致：重庆市长寿区人民医院：

            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

项目名称：病区床上用品 

致重庆市长寿区人民医院（比选人名称）：

                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：_____________
重庆市长寿区人民医院：
___________（竞选人名称）郑重声明，我公司参与本项目的竞选或合同履约中认真严格履行诚实信用义务，如果违反本竞争性比选文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加比选人自主实施的采购活动的处罚，并承担比选人损失的赔偿责任。
特此声明。
（竞选人公章）
年   月   日
（七）成交承诺书

成交承诺书

项目名称：_______________
重庆市长寿区人民医院：
_______（竞选人名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与比选人签订合同，或者在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意比选人取消其成交资格，并承担比选人损失的赔偿责任。
特此声明。
（竞选人公章）
年   月   日
五、其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）



